货物网上竞采文件

项目名称：巴格其镇渠道防渗建设项目钢筋采购

采购单位：新疆昆翔商贸有限公司

二〇二四年十月

### 一、采购需求清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **钢筋型号** | **直径(mm)** | **长度(m)** | **根数** | **单重（kg/m）** | **总重（kg）** | **备注** |
| 1 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 12 | 1.69 | 448 | 0.888 | 672.32 | 盖板500\*1600（112） |
| 2 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 12 | 0.59 | 1008 | 0.888 | 528.11 |
| 3 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 18 | 1.92 | 448 | 2 | 1720.32 |
| 4 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 12 | 0.82 | 108 | 0.888 | 78.64 |
| 5 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 12 | 1.49 | 560 | 0.888 | 740.95 | 盖板500\*1400（90+50） |
| 6 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 12 | 0.59 | 1120 | 0.888 | 586.79 |
| 7 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 18 | 1.72 | 560 | 2 | 1926.40 |
| 8 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 12 | 0.82 | 1120 | 0.888 | 815.54 |
| 9 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 20 | 1.215 | 632 | 2.47 | 1896.66 | 农桥（0.6\*4.5、0.8\*8.5、0.8\*6.5） |
| 10 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 20 | 1.015 | 848 | 2.47 | 2125.98 | 农桥（0.6\*6.5） |
| 12 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 20 | 1.415 | 1472 | 2.47 | 5144.71 | 农桥（0.8\*4.5） |
| 13 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 20 | 1.615 | 46 | 2.47 | 183.50 | 农桥（1\*4.5） |
| 14 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 20 | 1.665 | 86 | 2.47 | 353.68 | 农桥（0.8\*8.5） |
| 15 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 12 | 0.450 | 1141 | 0.888 | 455.94 | 农桥（0.6\*4.5、0.8\*4.5、0.8\*8.5、0.6\*6.5、1\*4.5） |
| 16 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 12 | 0.500 | 70 | 0.888 | 31.08 | 农桥（0.8\*6.5） |
| 17 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 12 | 0.920 | 400 | 0.888 | 326.78 | 节制、分水闸工作便桥 |
| 18 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 12 | 1.120 | 248 | 0.888 | 246.65 | 节制、分水闸工作便桥 |
| 19 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 12 | 1.320 | 8 | 0.888 | 9.38 | 节制闸工作便桥 |
| 20 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 12 | 4.590 | 717 | 0.888 | 2922.43 | 农桥（0.6\*4.5、0.8\*4.5、1\*4.5） |
| 21 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 12 | 6.590 | 11 | 0.888 | 64.37 | 农桥（0.6\*6.5） |
| 22 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 12 | 6.740 | 13 | 0.888 | 77.81 | 农桥（0.8\*6.5） |
| 23 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 12 | 8.590 | 13 | 0.888 | 99.16 | 农桥（0.8\*8.5） |
| 24 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 16 | 0.900 | 650 | 1.58 | 924.30 | 农桥（0.6\*4.5、0.8\*4.5） |
| 25 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 8 | 0.520 | 1214 | 0.395 | 249.36 | 节制、分水闸工作便桥 |
| 26 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 1.040 | 739 | 0.395 | 303.58 | 农桥（0.6\*4.5、0.6\*4.5） |
| 27 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 1.090 | 86 | 0.395 | 37.03 | 农桥（0.8\*8.5） |
| 28 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 1.100 | 2734 | 0.395 | 1187.92 | 农桥（0.6\*4.5、0.6\*6.5、0.8\*4.5） |
| 29 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 1.140 | 2780 | 0.395 | 1251.83 | 农桥（0.6\*4.5、0.6\*6.5、1\*4.5、0.8\*4.5） |
| 30 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 1.170 | 1046 | 0.395 | 483.41 | 农桥（0.6\*4.5、0.8\*4.5、0.8\*8.5、0.8\*6.5、0.6\*6.5、1\*4.5） |
| 31 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 1.190 | 66 | 0.395 | 31.02 | 农桥（0.8\*6.5） |
| 32 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 1.200 | 132 | 0.395 | 62.57 | 农桥（0.8\*8.5、1\*4.5） |
| 33 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 1.240 | 1042 | 0.395 | 510.37 | 农桥（0.8\*4.5、0.8\*8.5、0.8\*6.5） |
| 34 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 1.270 | 28 | 0.395 | 14.05 | 农桥（0.8\*6.5） |
| 36 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 1.440 | 26 | 0.395 | 14.79 | 农桥（1\*4.5） |
| 37 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 4.540 | 1332 | 0.395 | 2388.68 | 农桥（0.6\*4.5、0.8\*4.5、1\*4.5） |
| 38 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 6.540 | 22 | 0.395 | 56.83 | 农桥（0.6\*6.5） |
| 39 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 6.640 | 46 | 0.395 | 120.65 | 农桥（0.8\*6.5） |
| 40 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 8.640 | 23 | 0.395 | 78.49 | 农桥（0.8\*8.5） |
|  | **合计** |  |  |  |  | **28722.09** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **钢筋型号** | **直径（mm）** | **长度(m)** | **根数** | **单重（kg/m）** | **总重(kg)** | **备注** |
| 1 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 20 | 1.215 | 4266 |  | 12802.63 | 农桥（0.6\*4.5） |
| 2 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 20 | 1.390 | 132 |  | 453.2 | 农桥（0.8\*6.5） |
| 3 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 20 | 1.415 | 644 |  | 2250.78 | 农桥（0.8\*4.5） |
| 4 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 16 | 0.900 | 1066 |  | 1515.86 | 农桥（0.6\*4.5、0.8\*4.5） |
| 5 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 16 | 1.200 | 28 |  | 53.08 | 农桥（0.8\*6.5） |
| 6 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 12 | 0.450 | 1922 |  | 767.75 | 农桥（0.6\*4.5、0.8\*4.5、0.8\*6.5） |
| 7 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 12 | 0.500 | 140 |  | 62.16 | 农桥（0.8\*6.5） |
| 8 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 12 | 0.920 | 724 |  | 591.87 | 节制、分水闸工作便桥 |
| 9 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 12 | 1.120 | 80 |  | 79.5 | 节制、分水闸工作便桥 |
| 10 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 12 | 4.590 | 1139 |  | 4642.88 | 农桥（0.6\*4.5、0.8\*4.5） |
| 11 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 12 | 6.590 | 44 |  | 257.48 | 农桥（0.6\*6.5） |
| 12 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 12 | 6.740 | 26 |  | 155.62 | 农桥（0.8\*6.5） |
| 13 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 1.040 | 2149 |  | 882.95 | 农桥（0.6\*4.5、0.6\*4.5） |
| 14 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 1.100 | 4910 |  | 2133.71 | 农桥（0.6\*4.5、0.8\*4.5） |
| 15 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 1.140 | 4910 |  | 2210.59 | 农桥（0.6\*4.5、0.8\*4.5） |
| 16 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 1.170 | 1420 |  | 656.63 | 农桥（0.6\*4.5、0.8\*4.5） |
| 17 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 1.190 | 132 |  | 62.04 |  |
| 18 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 1.240 | 852 |  | 417.46 | 农桥（0.6\*4.5、0.8\*4.5） |
| 19 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 1.270 | 28 |  | 14.04 |  |
| 20 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 4.540 | 2204 |  | 3952.13 | 农桥（0.6\*4.5、0.8\*4.5） |
| 21 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 5.540 | 32 |  | 57.38 |  |
| 22 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 6.540 | 88 |  | 227.32 | 农桥（0.6\*6.5） |
| 23 | 光圆钢筋HPB300 | 8 | 6.640 | 14 |  | 120.64 | 农桥（0.8\*6.5） |
| 24 | 热轧带肋钢筋HRB400 | 8 | 0.520 | 1427 |  | 293.44 | 节制、分水闸工作便桥 |
|  | **合计** |  |  |  |  | **34661.14** |  |

### 二、质量保证及售后服务要求

（一）供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与竞采文件要求相符。

（二）自验收之日起，产品质量保证期不低于3年。

（三）产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（四）用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

### 三、交货期限及地点

（一）交货时间

自合同签订之日起 7 个工作日。

（二）交货地点

***新疆和田地区和田县巴格其镇***

### 四、验货方式

（一）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面卸车，共同清点、检查外观，作出入库记录，双方签字确认。

（二）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（三）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

1、产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2、货物技术资料、装车单、合格证等资料齐全。

3、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

（四）产品在用户使用符合要求后，才作为最终验收。

### 五、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、装卸费、保险费、税费（13%专票）等所有费用。

### 六、供应商响应文件要求

供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.其他应提供的资料。

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。

2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。

3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

4. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

### 七、成交规则

采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。如有相同报价的将以环保等级最高为供应商。

### 八、付款方式

### ***按合同具体约定付款***

### 九、联系方式

采购单位：新疆昆翔商贸有限公司

联系人：谭梦罕

电话：17629345723

地址：新疆和田地区和田县百和镇团结路98-2号

### 十、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在新疆昆源集团官网下载查看本项目竞采文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）**供应商应于报价开始前**完成新疆昆源集团官网账号注册、资质认证等操作，检查账号是否可用，遇到操作问题请及时咨询预留电话，如因账号注册认证、操作不熟练等原因导致供应商未成功报价，责任由供应商自行承担。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

### 一、报价

（一）报价函

### 报 价 函

（采购单位名称）：

我方收到 （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写 元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（二）明细报价表

### 

### 明细报价表

### 项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **品牌及产地** | **制造商名称** | **规格型号参数** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | | | |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

供应商名称（公章）：

年 月 日

**二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）**

**法定代表人身份证明书**

致 （采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**法定代表人授权委托书**

致 （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年 月 日