**投标单位须知附表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **说明和要求** | **备注** |
| 1 | 采购单位 | 1. 采购单位：和田昆盛畜牧科技有限公司
2. 地址：和田地区和田县百和镇
3. 联系方式：17629345723（谭）

 19909446664（白） |  |
| 2 | 项目概括 | 1.项目名称：郎如乡村级畜牧兽医技术服务中心设施设备采购2.采购内容为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 冰箱 | 1)长500mm\*宽583mm\*高1713mm;2)容积：冷藏室108L，冷冻室55L，变温室43L | 台 | 1 |
| 2 | 兽用B超 | 1)使用方式：手持式、背带悬挂式;2)配置两把探头；（牛羊可用）;3)显示屏：6寸LCD；4)液晶屏分辨率：640×480；5)扫描模式：电子线阵、电子凸阵；6)锂电池3600mAh,可持续工作5-6小时；8)主机尺寸：约268mm（长）×126mm（宽）×38mm（厚）。 | 台 | 1 |
| 3 | 电热干燥箱 | 1)输入电源220V 50HZ;2)功率600W;3)显示方式：LCD液晶屏;4)温控范围：RE+5-300;5)鼓风功能：有;6)工作室尺寸mm：250\*250\*250; | 台 | 1 |
| 4 | 台式水浴锅 | 1)输入电源220V 50HZ;2)功率300W;3)显示方式：LED数码管;4)孔数：1个;5)控温范围：室温+5-100°C;6)水箱容积mm：150\*140\*150;7)净重：3)5KG;8)产品尺寸mm：270\*160\*190; | 台 | 1 |
| 5 | 高压锅 | 1)输入电源（220±22）V;2)频率50HZ;3)功率2KW;4)容积18L;5)煤电两用;6)净重：14)5KG;7)产品尺寸：395\*440mm; | 台 | 1 |
| 6 | 显微镜 | 1)显示屏尺寸：7寸LCD成像显示屏; 2)适用对象：猪马牛羊犬等动物;3)放大功率：40-1000; 4)倍目镜：H16X，H10X ;5)物镜：4X倍10X倍 40X倍 ;6)目镜筒：单目45° 倾斜 360度旋转;7)视频形式：AV; 8)聚光灯：LED冷光源，亮度可调节;9)转换器：纯钢材质，表面镀铬，三孔外顷式;10)调焦机构：粗微调同轴，粗调20mm，微调0.002mm;11)照明系统：内置上下LED冷光源 6V/20W亮度可调;12)载物台：110×110mm切片夹;13)平台透镜：单凸镜Φ20mm;14)电源：电子变压器/12V1A电源适配器;15)手提箱：420\*350\*245mm;16)载物台：可视可恒温载物台;17)载物台恒温区间：10-50℃; | 台 | 1 |
| 7 | 恒温加热板 | 1)电源电压220V 50HZ;2)整机功率2)0KW;3)最高加热温度：350°C;4)加热尺寸mm：450\*350;6)净重19KG; | 台 | 1 |
| 8 | 保温运输箱 | 1)产品尺寸：42\*30\*28mm; 2)容量12L; | 个 | 2 |
| 9 | 羊用采精器六件套 | 羊用采精筒外壳，采精筒内胎，采精筒气阀，羊采精杯，固定专用皮筋，胶塞。 | 套 | 5 |
| 10 | 气阀开膣器 | 扩阴器 | 个 | 6 |
| 11 | 羊用输精枪 | 1)总长度340mm ;2)旋转角度360°C ;3)手柄宽度80mm;4) 存储空间32G ;5)探杆长度250mm;6) 电池容量2000mA ;7)探杆直径16mm ;8)输入电流 2A;9)扩张头长度12mm;10) 输入电压5V ;11)扩张头直径18mm;12) 细管输精枪46cm ;13)摄像头直径3)9mm;14) 输精枪外套管44cm;15)输精通道6mm ;16)金属输精针41cm ;17)一次性输精管43cm;18)屏幕尺寸3)5mm ;19)电源适配器1套 ;20)屏幕像素1500万;21) 恒温数据线1根 ;22)产品配置：便携手提箱 可视输精枪 恒温数据线 充电数据线 金属输精头 屏幕保护套; | 个 | 10 |
| 12 | 液氮罐 | 30L/80mm口径 | 个 | 2 |
| 13 | 液氮罐 | 15L/80mm口径 | 个 | 5 |
| 14 | 温度计 | 棒式红水银温度计 | 根 | 6 |
| 15 | 载玻片 | 长方形载玻片（50片/盒） | 盒 | 10 |
| 16 | 盖玻片 | 长方形盖玻片（50片/盒） | 盒 | 5 |
| 17 | 手电筒 | 手电筒 | 个 | 2 |
| 18 | 酒精灯 | 250ml 酒精灯 | 个 | 2 |
| 19 | 紫外线灯 | 20w | 个 | 3 |
| 20 | 长镊子 | 20cm | 个 | 4 |
| 21 | 白瓷盘 | 尺寸：30×20×5cm | 个 | 5 |
| 22 | 头灯 | 锂电池充电头灯 | 个 | 2 |
| 23 | 烧杯 | 200ml | 个 | 4 |
| 24 | 酒精喷 | 250ml | 个 | 3 |
| 25 | 塑料盆 | 50L | 个 | 2 |
| 26 | 消毒车 | 1)药液箱容积：≥160L；2)工作压力：1.0～3.0MPa，流量：19)5～34L/min，射程≥10m；3)配备HD-26柱塞泵4)配套动力：电动机;5)30米高压管;6)60cm喷枪 | 台 | 1 |
| 27 | 羊用饮水碗 | 18cm | 个 | 10 |
| 28 | 实验台 | 长80cm、宽60cm | 套 | 3 |
| 29 | 实验凳 | 铁质 | 个 | 4 |
| 30 | 验精台 | 钢木 | 台 | 1 |
| 31 | 照明灯 | 太阳能照明灯 | 个 | 6 |
| 32 | 羊绑定架 | 定制尺寸:110\*50\*70 cm | 个 | 2 |
| 33 | 牛绑定架 | 定制尺寸 | 个 | 3 |
| 34 | 桌椅 | 桌子1600\*800\*760mm，办公座椅 | 套 | 3 |
| 35 | 椅子 | 1)三人座，铁质; 2)长1730宽680高760mm | 个 | 4 |
| 36 | 档案柜 | 1)铁质;2)产品尺寸2030\*850\*360mm | 个 | 5 |
| 37 | 货架 | 1)铁质4层; 2)产品尺寸2000\*2000\*600mm | 个 | 8 |
| 38 | 药品柜 | 1)温度范围：2-8℃/8-20℃; 2)尺寸595\*530\*1770mm; 3)单门 260L; | 个 | 2 |
| 39 | 规章制度 | 定做尺寸80\*60cm | 个 | 15 |
| 40 | 指示牌 | 定做尺寸40\*20cm | 个 | 11 |
| 41 | 门牌 | 定做尺寸5\*20cm | 个 | 4 |
| 42 | 展示柜 | 定做尺寸120\*60cm | 个 | 4 |
| 43 | 大门 | 定做尺寸3米\*2.5米 | 个 | 3 |
| 44 | 解剖台 | 长80cm、宽60cm | 个 | 1 |
| 45 | 动物解剖采样工具箱 | 内含；砍骨刀 1-2把；软骨 1-2把；组织切割刀 1-2把；骨刀（直/弯） 各1-2把；三爪钩 2把；组织拉钩 2把；强光手电 1个；一次性口罩 若干；一次性防护服 若干；一次性橡胶手套 若干；油性记号笔 若干；白色 若干；便携取样包 若干； | 箱 | 1 |
| 46 | 兽用金属注射器 | 规格：10毫升，长度13厘米，直径2.2厘米，重量133克 | 个 | 200 |
| 47 | 不锈钢兽用针头（9号） | 12支/板,12板/大盒 | 大盒 | 220 |
| 48 | 不锈钢兽用针头（12号） | 12支/板,12板/大盒 | 大盒 | 80 |
| 49 | 进口海绵栓 | 澳大利亚 50mg\*50 个/ 包 | 包 | 100 |
| 50 | 国产海绵栓 | 三生 40mg\*10 个/ 包 | 包 | 50 |
| 51 | 注射用血促性素（孕马血清） | 三生 1000iu\*10支/ 盒 | 盒 | 80 |
| 52 | 氯前列醇钠（PG） | 三生 2m:l0.2mg\*10支/盒 | 盒 | 120 |
| 53 | 促黄体素释放激素 A3 | 三生 25ug\*10 支/ 盒 | 盒 | 120 |
| 54 | 白大褂 | 涤卡面料 X-3xL | 件 | 50 |
| 55 | 二氯异氰脲酸钠粉（消毒灵） | 250g/袋/30袋/箱，45% | 箱 | 50 |
| 56 | 饲草料颗粒机 | 二相电220伏 | 台 | 1 |
| 57 | 铡草机 | 二相电220伏 | 台 | 1 |

3.最高限价： |  |
| 3 | 供应商资质要求 | 1.(一)基本资格要求a、具有独立承担民事责任的能力；B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供诚信声明);C、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供供应商情况介绍);D、有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录(提供诚信声明);E、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。2.(二)特定资格要求特殊行业具备主管部门资质证明。 |  |
| 4 | 报价说明 | 1. 报价原则：本次报价为人民币报价，不能高于采购方预算金额，报价应包括完成该项目的人工费、基础材料费、主材料费、利润、税费（13%专票）、管理费、运输费、装卸费等，成交人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用，成交后，采购方不另外增加任何费用；
2. 供应商应该结合本项目提供的要求和清单自行与相关部门人员联系，充分了解项目情况，所需材料应达到项目要求。
 |  |
| 5 | 质量要求 | 1.供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求等应与采购方要求相符；2.供应商所提供的商品应符合国家标准、行业标准；1. 供应商所提供的商品必须是全新的、未使用过的、要有相应的质量检测报告或相关证明；
2. 自验收之日起，产品质量保证期不低于3年；产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
 |  |
| 6 | 投标所需证件 | 1.投标人须具有独立法人资格, 具备有效的三证合一营业执照2.需提供法定代表人身份证证明3.开户行许可证4.报价单需加盖公章(不加盖公章为无效报价) |  |
| 7 | 交货地点及时间 | 1.时间: 合同签订后 20 日内完成供货；2.地点: 采购单位指定具体交货地点。 |  |
| 8 | 投标人对采购清单提出质疑的时间 | 1. 提出质疑函的时限: 对采购提出质疑的, 应当在3日内提出；
2. 接收质疑函的方式: 将PDF 格式电子版质疑文件加盖公章扫描发送至邮箱；
3. 923324201@qq.com 邮箱；

4.接受质疑的单位:新疆昆源农业发展（集团）有限公司；5.地址: 和田地区和田县百和镇；6.联系部门:集中采购中心。 |  |
| 9 | 投标截至时间 | 2025年3月3日 |  |
| 10 | 付款方式 | 签订合同为准 |  |
| 11 | 验收要求 | 根据采购项目的具体情况,自行组织项目验收 |  |